1接口需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 引脚 | 功能 | DP |
| 1 | GPIO0 | 当人存在：1（高）；  当人不存在：0（低） |  |
| 2 | GPIO1 | 当人存在：0（低）；  当人不存在：1（高） |  |
| 3 | GPIO2 | 当前亮度值高于亮度值1：1（高）；  当前亮度值低于亮度值1：0（低）； | 亮度值1：  Light\_threshold1 |
| 4 | GPIO3 | 当前亮度值低于亮度值2：1（高）；  当前亮度值高于亮度值2：0（低）； | 亮度值2：  Light\_threshold2 |
| 5 | GPIO4 | 当人存在同时亮度低于亮度值3：1（高）；  其它情况：0（低） | 亮度值3：  Light\_threshold3 |
| 6 | GPIO5 | 当前亮度值高于亮度值4：1（高）；  当前亮度值低于亮度值4：0（低）； | 亮度值4：  Light\_threshold4 |

2尺寸需求

20x20mm内

3年预计订货量

10000/pcs

4安装方式

顶，壁挂两种

5最大可探测距离

保证挂高3米时，感应半径为4米