PCB 加工说明

|  |  |
| --- | --- |
| **文件名** | 32X35雷达微动底板V0.3-9拼板 |
| **丝印版本号** | EXIST Board V0.3 |
| **层数** | 2 |
| **建议板材型号** | 建滔 KB 6160A |
| **板厚** | 1mm |
| **铜厚** | 1盎司 |
| **表面处理** | 表面喷锡/无铅 |
| **阻焊颜色** | 绿色 |
| **丝印颜色** | 白色 |
| **过孔盖油** | 是（注意过孔与焊盘的区别，焊盘不盖油） |

**注意设计文件请用AD软件打开，其他软件转换注意数据丢失**

**注：其他要求按文件加工**

**技术沟通：**