**产品:拓邦topband lighting division 存在感应探测器demo**

**Case1(对应协议3m档位)：大厅环境**

**闯入检测范围：**

2.2m吸顶安装：投影点为圆心3m为半径内，最快确认有人时间0.5s。（全向误差最大1.5m）

**存在检测范围：**

2.2m吸顶安装：投影点为圆心3m为半径内，人目标消失确认时间45s。

**Case2（对应协议5m档位）：房间环境**

**闯入检测范围：**

2.2m吸顶安装：5mX7m房间（35m2）范围内，最快确认有人时间0.5s。

**存在检测范围：**

2.2m吸顶安装：5mX7m房间（35m2）范围内，人目标消失确认时间45s。