**产品:存在感应台灯demo**

**存在功能demo规格**

**闯入检测范围：**

正面120度R=0.8M的扇面，最快确认有人时间0.5s。

**存在检测范围：**

正面120度R=1.5M的扇面，人目标消失确认时间45s。

**手扫功能demo规格**

**手扫识别范围：**

正面120度R=0.05M的扇面，最快手扫速度不快于1Hz。